                                   视窗版工程力学通用试题库安装与启动

    1.硬件环境：IBM PC系列586及其以上微机，64Mb内存，显示分辨率与色彩为800×600 ×24bit色以上
    （建议分辨率设为1024×768），8倍速以上光驱和16Bit以上声卡。
    2.软件环境：中文Windows Xp、Windows 2000 或中文Windows NT操作系统。建议选用中文Windows Xp
    操作系统。
    3.试题库安装与运行
        1)用户在安装试题库前，须在计算机（台式机或便携机）上安装好网卡，然后运行光盘提供的硬件
    测试文件“testid.bat”，将测试出的硬件参数文件s009.txt（位于硬盘c：\根目录）通过传真或电子
    邮件传给软件提供方。软件提供方将根据硬件参数文件s009.txt，制作用户许可文件tlicense.dat传给
    用户，用户再将tlicense.dat安装到用户计算机硬盘c:\根目录。
	2)将光盘上所有内容（包括子目录）直接拷贝到硬盘“<盘符>:\W_STK\”目录下，然后在硬盘上直
    接运行“<盘符>:\W_STK\”目录下的“试题库.EXE”程序即可。
	3)用户可直接运行“<盘符>：\W_STK\试题库.exe”，也可在Windows桌面上通过建立"快捷方式"运
    行“<盘符>：\W_STK\试题库.exe”。
	4)“..\W_STK\User”中的“User”文件夹，可供用户保存选题索引（可通过“试卷生成系统”-
    “保存试题”实现），以备用户“导入试题”使用。
	5)注意不要选择在已有的“加密题库”所在硬盘盘符安装本题库。
        6)在使用题库前，安装好的网卡指示灯应处于亮启状态。
    4.试卷映射生成后，如果暂时不打印或在异地打印，可在打印任务栏选择“打印到文件”，生成打印机
    文件（格式为*.PRN），或通过先前已经安装好的pdfFactory Pro软件生成PDF文件。
        打印机文件（*.PRN）的打印方法与步骤：
        1)将打印机文件*.PRN文件（例如：my_chart.prn）复制到某目录，例如“C:\”根目录；
	2)进入“程序-附件-MS-DOS提示符”；
	3)执行“COPY C:\my_chart.prn LPT1/B”命令。

_____________________________________________________________________________________________

    本系统由同济大学航空航天与力学学院姜建华教授主持研制。参加研制的主要成员有：吴永生教授、
    马  星博士，蔡文安副教授、以及研究生卢德良（复旦大学）等。

    联系信箱：kj863c@sh163.net